Pag 1
OBIECTIV:
REPARATII EXTERIOARE LA FATADA  SDIU UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918
OBIECTUL:
REPARATII EXTERIOARE LA FATADA
STADIUL FIZIC:
REPARATII EXTERIOARE
Beneficiar:
UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918
Proiectant:
________________________________________
Executant:
SC APIS COM SRL
‑ lei ‑
F3 ‑ LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA
SECTIUNEA FINANCIARA

Nr.

Capitolul de lucrari

U.M.

Cantitatea
Pretul unitar
(exclusiv TVA)
‑lei‑
TOTALUL
(exclusiv TVA)
‑lei‑
0
1
2
3
4
5 = 3 x 4
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1
mp
 
 1.204,00
Schela metalica tubulara pentru...lucrari pe suprafete verticale     
CB14A‑17#
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2
mp
411,00
Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti     
RCSJ11A#
material:
manopera:
utilaj:
transport:
3
mp

 611,00
Tencuieli exterioare obisnuite executate manual, driscuite, pe ziduri din caramida,     
CF06B1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
4
m
71,00
Profile/scafe ipsos trase pe loc la pereti,     
RMDC09A1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
5
mp
138,00
Finisarea manuala a supraf. din piatra prin frecatul manual a suprafetelor  cu pietre de slefuit     
H1B17C
material:
manopera:
utilaj:
transport:
6
mp
195,00
Curatat,  ferestre din lemn (1)     
RMDE13A
material:
manopera:
utilaj:
transport:
7
mp
35,00
Vopsitorii pe timplarie de lemn,exec cu  ferestre     
CN07XA
material:
manopera:
utilaj:
transport:
8
tona

 10,00
Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=  40 km.     
TRA01A40

Pag 2
STADIUL FIZIC:   REPARATII EXTERIOARE
0
1
2
3
4
5 = 3 x 4
material:
manopera:
utilaj:
transport:
9
tona
 
 10,00
Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=40 km     
TRA01A40P
material:
manopera:
utilaj:
transport:
10
mp

 1.205,00
Montat si demontat  schela ...metalica tubulara     
RPCXH10A
material:
manopera:
utilaj:
transport:
11
m
 
 50,00
Reparatii la profile exterioare trase pe loc cu sablonul la solbancuri curbe cu desfasurarea pâna la 50 cm, executate pe zidarie de caramida sau beton, cu mortar de ciment‑var marca...M 50‑T driscuite fin, cu ciment M 30     
RPCN05A1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
12
ora
 
 300,00
Macara cpentru echela  actionata electric 5tf , ridicare si cobarare materiale     
AUT6801
material:
manopera:
utilaj:
transport:
13
mp

 195,00
Protejarea  cu folie a ferestrelor     
AcE129A+
material:
manopera:
utilaj:
transport:
14
mp

 1.250,00
Zugraveli exterioare superioare,vopsitorii lavabilexterioare si int. exec. manual cu vinarom 2 strat     
RPCR02B
material:
manopera:
utilaj:
transport:
mp

 1.450,00
Transport set schela metalica tubulara     
ATD35XA
material:
manopera:
utilaj:
transport:
km

 4.800,00
Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=  40 km.     
TRA01A40
total
transport
utilaj
manopera
material
procent
Total Cheltuieli directe:
 Recap 1 aprilie 2019 8‑5
Recapitulatia:
 
 0,00
 0,00
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)
 
2,2500 %
Total Inclusiv Cheltuieli directe:

 
Cheltuieli indirecte
%
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit
%
Total Inclusiv Beneficiu:

Pag 3
0
1
2
3
4
5 = 3 x 4
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
%
 19,00
TOTAL GENERAL:

 

Executant,

Director General,
Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e‑mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007